

Глава 1. Характеристика района проектирования
1.1. Территориальное размещение
Гафурийский район  - муниципальный район в составе Республики Башкортостан. Административный центр - село Красноусольский, находящийся в 150 км. от Уфы и 60 км. от Стерлитамака. На территории района находится Географический центр республики Башкортостан. Район расположен на западных склонах Южного Урала. Площадь района составляет 3039 кв.км., протяженность с севера на юг - 72 км., с востока на запад - 67 км.
Село Белое Озеро-населенный пункт сельского поселения Белозерский  сельсовет Гафурийского района  Республики Башкортостан, расположен в западной части Гафурийского района , в 30,0 км от административного  центра - села Красноусольский. Расстояние до г. Уфы – 110 км. ( до Главпочтамта). Высота над уровнем моря – 140,0 метра. В состав сельского поселения Белозерский  сельсовет входят : село Белое Озеро, село Антоновка, деревня Белозеровка, деревня Воиновка, деревня Дарьино, деревня Дмитриевка, село Ивановка, деревня Луговая, деревня Русский Саскуль, деревня Софьино, деревня Татарский Саскуль и деревня Уваровка .

Село Антоновка расположено в западной части Гафурийского района, в 23,0км от районного центра Красноусольский, в 4,5 км от центра сельсовета (Белое Озеро) .

Деревня Белозеровка расположено в западной части Гафурийского района, в 31,0км от районного центра Красноусольский, в 6,7 км от центра сельсовета (Белое Озеро) .


Деревня Воиновка расположена в западной части Гафурийского района, в 31,0 км от районного центра Красноусольский, в 6,5 км от центра сельсовета (Белое Озеро) .

Деревня Дарьино расположена в западной части Гафурийского района, в 27,0 км от районного центра Красноусольский, в 2,8 км от центра сельсовета (Белое Озеро) .

Деревня Дмитриевка расположена в западной части Гафурийского района, в 21,0 км от районного центра Красноусольский, в 7,4 км от центра сельсовета (Белое Озеро).

Село Ивановка расположено в западной части Гафурийского района, в 29,0км от районного центра Красноусольский, в 5,0 км от центра сельсовета (Белое Озеро) .

Деревня Луговая расположена в западной части Гафурийского района, в 31,0 км от районного центра Красноусольский, в 9,1 км от центра сельсовета (Белое Озеро).

Деревня Русский Саскуль расположена в западной части Гафурийского района, в 25,0 км от районного центра Красноусольский, в 10,0 км от центра сельсовета (Белое Озеро).

Деревня Софьино расположена в западной части Гафурийского района, в 35,0 км от районного центра Красноусольский, в 7,7 км от центра сельсовета (Белое Озеро).

Деревня Татарский Саскуль расположена в западной части Гафурийского района, в 33,0 км от районного центра Красноусольский, в 9,0 км от центра сельсовета (Белое Озеро).

Деревня Уваровка расположена в западной части Гафурийского района, в 27,0 км от районного центра Красноусольский, в 4,5 км от центра сельсовета (Белое Озеро).

1.2. Оценка природных условий
1.2.1. Климат
По климатическому районированию территории России для строительства территория Гафурийского района относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления составляет -350 С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха < 80 С) насчитывает 208 дня.

Климатические параметры холодного периода года

1. Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С:

обеспеченностью 0,98:
 – 420С,

обеспеченностью 0,92: 
 – 380С.

2. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С:

обеспеченностью 0,98:
 – 360С,

обеспеченностью 0,92:
 – 350С.

3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94:

 – 210С.

4. Абсолютная минимальная температура воздуха: 

 – 520С. 

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9,30 С.

6. Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода, 0 С, со средней суточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 166/ - 9.7;

≤ 8° С – 221/ - 6.3;

≤10°С–238/-5.2.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

     месяца 80%.    

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет – 156 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:
табл. № 1

	Станция
	Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, %

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	
	15/16
	8/10
	3/5
	5/6
	43/31
	21/21
	3/7
	1/4


11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

	Станция
	Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с 

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	
	3,3
	4,3
	4,6
	5,0
	5,4
	6,3
	4,8
	4,0


12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,8 м/с.

           13.  Максимальная глубина промерзания почвы, см. раз

                  в 10 лет    -  98

                  в 50 лет    -  150

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 998,3 гПа;

2. Температура воздуха, 0С:

обеспеченностью 0,99:

 +27,5;

обеспеченностью 0,98: 

 +24,7;

обеспеченностью 0,96: 

 +23,0;

обеспеченностью 0,95: 

 +21,2

.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +25,6 0 С;

4. Абсолютная максимальная температура воздуха + 390 С;

5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С;

6. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 70 %;

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 55 %;

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет – 425 миллиметров;

9. Суточный максимум осадков – 54 миллиметров;

10. Средняя продолжительность охладительного периода - 29 дней ;
11. Средняя температура охладительного периода – 18,4 0 С ;

12. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с;

13. Преобладающее направление ветра за июнь-август, м/с  -  С;

14. Среднее число дней с росой за год      -  42.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 3

	Станция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	
	-14,8
	-13,8
	-7,1
	3,2
	11,4
	16,5
	18,1
	15,7
	10,1
	2,7
	-5,9
	-12,0
	2,0


Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 4

	Станция
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ


	
	2,7
	2,8
	3,1
	3,2
	4,1
	3,8
	3,2
	2,6


Климатические условия для сельского хозяйства
Климатическая характеристика приводится по м/ст. Раевский по данным Справочника по климату СССР (1968г.), ТСН «Климат Республики Башкортостан» (2001г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Гафурийский район расположен на западных склонах Южного Урала. Площадь района составляет 3039 кв.км, протяженность с севера на юг-72 км., с востока на запад-67 км.

Большая часть территории района горная ( абсолютная высота до 600-700 м.), достаточно увлажненная, покрыта широколиственными и березово-осиновыми лесами. Более 65% территории района занято лесами и горами, лишь 28% угодий используются для нужд сельского хозяйства. Узкая равнинная западная полоса занята долиной реки Белая. Гидрографическую сеть образуют реки Зилим, Зиган и Усолка, Кугуш, Мендим-правые притоки Агидели. Климат горной части с достаточным увлажнением, равнинной-незначительно засушливый. Преобладающие почвы-горные серые лесные , пойменные почвы и оподзоленные черноземы.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой -14,2ºС. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +20,0ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 45ºС, абсолютная максимальная +40ºС.
Число дней с наиболее сильными морозами с температурой менее -30ºС в среднем достигает 2 дня, с температурой менее -20ºС – 18,4 дня.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5867 МДж/м² за год. Продолжительность солнечного сияния 1850 – 1820 час. 

Влажностный режим. Территория района недостаточно увлажнена. За год выпадает в среднем 420 мм осадков, причем основная часть в теплый период – 299 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, июле. Летом преобладают ливневые дожди. Но в отдельные годы распределение осадков нарушается, часто бывают засухи.

Засушливые явления возможны в мае-июне, когда относительная влажность уменьшается в среднем до 58 %. Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79 %, наиболее теплого – 68 %, среднегодовая относительная влажность – 72 %.

Зимой мощность снежного покрова достигает 20 – 30 см, вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 145 кг, в 50 лет – 269 кг.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течении всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с. В среднем за год отмечается 13 дней с сильным ветром.

Повторяемость направлений ветра, %

табл. № 6
	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Теплый

период
	15
	9
	4
	10
	20
	18
	9
	15
	

	Холодный период
	12
	3
	1
	12
	37
	20
	4
	10
	

	Год
	14
	7
	3
	10
	27
	19
	7
	13
	19


Опасные погодные явления:
- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 46 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющих на сельскохозяйственные культуры.
Климатические условия для строительства 
По климатическому районированию территории России для строительства село Белое Озеро, село Антоновка, деревня Белозеровка, деревня Воиновка, деревня Дарьино, деревня Дмитриевка, село Ивановка, деревня Луговая, деревня Русский Саскуль, деревня Софьино, деревня Татарский Саскуль и и деревня Уваровка относятся к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 208 дней. максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 152 см, раз в 50 лет – 207 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры. 

Накоплено примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высока температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).


Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территории Предуралья Башкортостана относиться к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.
1.2.2.  Инженерно-геологические условия
 По характеру рельефа территория Гафурийского района относится к региону Восточно-Европейская равнина и Предуралье. Большая восточная часть района имеет низкогорный рельеф (абсолютная высота 600-700 м.), западная незначительная часть территории относится к области Прибельской пологохолмисто-увалистой равнине.

Территория района характеризуется сложными инженерно-строительными условиями. Факторами, осложняющими её освоение, является оврагообразование, затопление и в меньшей степени: карст, оползни, осыпи, заболачивание.

Карстовая область Предуральского Бельского понижения - депрессии (II-Б ) протягивается узкой полосой вдоль Урала. В ее пределах развит в основном сульфатный карст, связанный с кунгурскими гипсами и ангидритами,  а также карбонатный класс карста, связанный с сакмарскими карбонатными толщами нижней перми вдоль передовых складок на востоке и шиханов (рифов ) на западе. Сульфатный карст здесь представлен двумя подклассами: покрытым (подэлювиально-делювиальным ) и перекрытым (подаллювиальным ) в пределах долины реки Белой. На участках ее древней переуглубленной долины ввиду большой мощности выполняющих неогеново-четвертичных глинистых отложений  ( 100 и более метров )на поверхности карст не проявляется ( окрестности городов Салават, Стерлитамак , Ишимбай и др.).

Овраги относятся к водоразделам и речным склонам эрозионного происхождения. Их глубина до 3 – 7 м. Многие овраги растущие.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности для ее строительства выделены следующие категории: 

- территории неблагоприятные для строительства;
- территории ограниченно благоприятные для строительства; 

- территории благоприятные для строительства.
Территория неблагоприятная для строительства: 

- пойма и частично первая надпойменная терраса р. Белая, затопляемая паводком 1 % обеспеченности. Она характеризуются преимущественно плоской, часто заболоченной поверхностью (мощность торфа не превышает 2 м) и близким залеганием грунтовых вод. Грунты оснований фундаментов - аллювиальные суглинки и супеси, иногда иловатые, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески; расчетное сопротивление их колеблется от 1,0 до 1,5-2,0 кгс/см2; 

- поймы мелких водотоков; 

- участки с уклонами поверхности выше 20%, овраги, оползневые участки. 
Территория ограниченно благоприятная для строительства: 

- участки первой надпойменной террасы с абсолютными отметками поверхности от 110 до 114 м, с близким залеганием уровня грунтовых вод. Грунтами оснований фундаментов служат аллювиальные суглинки и глины мягкопластичной консистенции, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески средней плотности сложения. Расчетное сопротивление грунтов изменяется от 1 кгс/см2 (на водонасыщенные пылеватые пески) до 2 кгс/см2. 

- участки с уклонами поверхности от 10 до 20%, расположенные на склонах надпойменных террас р. Белая, холмов и увалов - в пределах водораздельного плато. 

Территория благоприятная для строительства: 

- участки на большей части территории с абсолютными отметками поверхности более 114 м. Строительные условия могут быть осложнены на участках близкого залегания карбонатных пород верхнепермского возраста, подверженных процессу карстообразования. В основном в восточной и юго-восточных частях района. При освоении таких участков строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст. 
Экзогенные геологические процессы

Поверхность высоких надпойменных террас и холмисто-увалистой равнины расчленены оврагами. На территории района распространены следующие виды экзогенных геологических процессов:

- Связанные преимущественно с действием гравитационных сил (осыпи, оползни (древние или приостановившиеся с захватом дочетвертичных отложений);

- Связанные с действием поверхностных вод (эрозия речная, эрозия овражная);

- Связанные с действием поверхностных и подземных вод (болота и заболоченности, карст (поле, отдельные воронки, котловина, пещеры, воронки, генезис которых достоверно не установлен).
Карст по данным «Инженерно-геологической карты пораженности территории Гафурийского района Республики Башкортостан экзогенными геологическими процессами» в основном распространен в восточной и юго-восточной частях района. Карст характеризуется двумя показателями: 

1- площадной пораженностью карстовыми полями которые находятся в пределах от 004 до 09;

2- количеством воронок на 1 км2 в пределах данного участка, подучастка, и находится в пределах от 0,3 до 15,3.

Данные экзогенных геологических процессов предоставлены Министерством природопользования и экологии РБ..

Современные тектонические процессы
Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники. 

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет. 

В соответствии с этим районированием территория Гафурийского района не представляет сейсмической опасности.

1.2.3. Гидрография
Гидрографическую сеть Гафурийского района образуют реки Зилим, Зиган и Усолка - правые притоки Белой. В горной части района протекает река Мендим.   К региональному гидро-геологическому памятнику природы относится озеро Белое площадью 1563 га.

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.
Гидрогеологические условия. 

Гафурийский район относится к территории  обеспеченным пресными подземными водами , в районе  имеются Красноусольские минеральные источники, широко известные и активно используемые Красноусольскими санаториями. 

В долинах рек для водоснабжения используются воды аллювиальных отложений. Дебиты одиночных скважин колеблются от 0,5 до 5 – 10 л/сек. Максимально возможная производительность водозаборов изменяется от 3 до 10 тыс.м3/сут, реже до 20 тыс.м3/сут.

На площадях развития карбонатных пород распространены трещинные и трещинно-карстовые воды. Водоотбор подземных вод осуществляется из родников и одиночных буровых скважин. Дебиты родников 50 – 300 л/сек., дебиты одиночных скважин часто достигают 10 л/сек, производительность групповых водозаборов (10-20 скважин) составляет 100 – 200 л/сек. 

Условия современного и перспективного водоснабжения за счет подземных вод неблагоприятные.

1.2.4. Рельеф
Село Белое Озеро расположено на территории Прибельской низменности. Район проектирования с востока ограничен санитарно-защитной зоной железной дороги и промышленной зоной. С юга  село граничит с деревней Дарьино. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 153 до 123 метров. Территория имеет общий уклон в восточную сторону .
Село Антоновка расположено на территории Прибельской низменности. Территория существующего поселения ограничена с востока  протекающей рекой Прорва, с юга санитарно-защитной зоной поселкового кладбища, с севера озером Белое. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 110 до 103 метров. Территория имеет общий уклон с запада на восток в сторону русла реки  и зеркала озера.

Деревня Белозеровка расположена на территории Прибельской низменности. Существующая застройка располагается вдоль трассы Софьино - Белое Озеро. Район проектирования с  севера ограничен прудом , с востока автомобильной дорогой.  Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 133 до 130 метров. Территория имеет общий уклон в сторону пруда.

Деревня Воиновка расположено на территории Прибельской низменности. Территория существующего поселения ограничена с юга  дорогой , с севера протекающей рекой Прорва. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 117 до 111 метров. Территория имеет общий уклон в сторону русла реки Прорва.

Деревня Дарьино расположено на территории Прибельской низменности. Территория существующего поселения ограничена с востока санитарно-защитной зоной железной дороги, с севера деревня граничит с селом Белое Озеро. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 149 до 123 метров. Территория имеет общий уклон с севера на юг .

Деревня Дмитриевка расположено на территории Прибельской низменности. Территория существующего поселения ограничена с востока рекой Прорва, с юга санитарно-защитной зоной  промышленной зоны, на территории имеются несколько озер . Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 107 до 105 метров. Территория имеет незначительный уклон в сторону русла реки .

 Село Ивановка расположено на территории Прибельской низменности. Территория существующего поселения ограничена с севера автомагистралью. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 175 до 133 метров. Территория имеет общий уклон с севера на юг .

Деревня Луговая расположено на территории Прибельской низменности. Территория существующего поселения ограничена  с севера и востока протекающей рекой Прорва. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 105 до 110 метров. Территория имеет общий уклон с юга на север.

Деревня Русский Саскуль расположено на территории Прибельской низменности. Территория существующего поселения ограничена  с севера автомагистралью, с  востока санитарно-защитной зоной поселкового кладбища и промышленной зоной , с юга озерами. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 122 до 111 метров. Территория имеет общий уклон с запада на восток.

Деревня Софьино расположено на территории Прибельской низменности. Территория существующего поселения ограничена с запада санитарно-защитной зоной железной дороги, с  востока озером. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 129 до 106 метров. Территория имеет общий уклон с запада на восток.

Деревня Татарский Саскуль расположено на территории Прибельской низменности. Территория существующего поселения ограничена  с севера и востока автомагистралью, с  запада санитарно-защитной зоной поселкового кладбища  , с юга озером. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 111 до 108 метров. Территория имеет общий уклон с запада на восток.

Деревня Уваровка расположено на территории Прибельской низменности. Территория существующего поселения ограничена  с запада автомагистралью,  с юга протекающей рекой Кармалка. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 124 до 122 метров. Территория имеет общий уклон с севера на юг в сторону русла реки.

1.2.5. Почва и растительность
 На территории поселений растительность представлена естественными древесными и кустарниковыми растениями вдоль рек и  ручьев, озелененными участками около общественных зданий. Лесной фонд Гафурийского района составляет 196,7 тыс.га: из них хвойных пород - 5,7%, твердо-лиственных - 23,5%, мягко-лиственных - 69,7%.

      Преобладающие почвы - горные серые лесные, пойменные и оподзоленные черноземы. Почвообразующие породы представлены делювиальными и аллювиальными глинами и суглинками.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера.  
Состояние воздушного бассейна Гафурийского  района РБ.
Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты.     

В Республике Башкортостан в целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха ведется работа по разработке санитарно защитных зон предприятий (согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики  Башкортостан от 16 мая 2008 года №7 «О неотложных мерах по проведению к нормативным требованиям санитарно защитных зон предприятий и иных объектов».
В населенных пунктах со слабо развитой промышленностью основными источниками загрязнения являются выбросы от автотранспорта. Уровень загрязнения воздушного бассейна на магистралях зависит от интенсивности движения и состава транспортных средств.
1.3.1. Планировочные ограничения для развития населённого пункта
Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории населенных пунктов.
С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:
- территории, не подлежащие градостроительному освоению;

- территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

- территории, благоприятные для градостроительного освоения.
1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению:
Природные ограничения для хозяйственного освоения
· Прибрежные защитные полосы водных объектов: 
· ручьи – 15 метров (согласно п. 11. Ст. 65 «Водный кодекс РФ»)
· Зоны существующих зеленых насаждений:

На территории населенных пунктов имеются  озелененные территории общего пользования, представленные небольшими островками зеленых насаждений .
· Участки с уклонами поверхности выше 20%. 

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 
· Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. .№ 878, согласно СНиП 2.07.01-89).
- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого Р-1,2 МПа давления - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров с каждой стороны газопровода. 
1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями 

Природные и гигиенические ограничения, санитарно-защитные и охранные зоны:
· водоохранные зоны водных объектов:

Водоохранная зона ручьев и рек – 50м с включением территории затопления паводком 1% обеспеченности.
· Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов приведены в таблице № 5.
Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.
табл. № 7
	№ п/п
	№ на плане
	Наименование
	СЗЗ, м
	Класс опасности
	Примечание

	Объекты рекреации

	1
	
	Открытые спортплощадки*
	50
	V
	п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	Производственные объекты

	2
	
	Свинофермы до 4тыс. голов
	300
	III
	п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	3
	
	Молочно товарная ферма (МТФ)
	300
	III
	п. 7.1.11 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03

	4
	
	Злеватор
	100
	IV
	п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	5
	
	АЗС
	100
	IV
	п. 7.1.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	6
	
	Свиноферма до 50 голов
	50
	V
	п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	7
	
	Конный двор
	50
	V
	п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	8
	
	Пекарня
	50
	V
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	9
	
	Зерносклад (складской сектор
	50
	V
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03


* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.
· Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

– сельские кладбища V класс – 50м.
– санитарно-защитная зона свалок ТБО – 1000 м. (п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

1.4. Система расселения
         Население села Белое Озеро на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию на проектирование, составляет 1758 чел.
Коэффициент семейности составляет 70%.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом: 

1. Градообразующая группа   -  190 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  150 чел.; 

3. Несамодеятельная группа  -  1418 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 357,6 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 84,5698 га.

Существующий жилищный фонд составляет 25717,52 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 14,63 кв.м/чел.

             Население села Антоновка на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 723 человек.

  Коэффициент семейности составляет 80%.

 Трудовая структура населения распределяется следующим образом: 

1. Градообразующая группа   -  70 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  120 чел.; 

3. Несамодеятельная группа  -  533 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 184,4 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 80,7184 га.

Существующий жилищный фонд составляет 11325,54 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 15,66 кв.м/чел.

         Население деревни Белозеровка на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 52 человек.

         Коэффициент семейности составляет 80%.
           Трудовая структура населения распределяется следующим образом: 
1. Градообразующая группа   -  0 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  0 чел.; 

3. Несамодеятельная группа  -  52 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 18,70 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 8,32 га.

Существующий жилищный фонд составляет 876,6 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 20,0 кв.м/ч

Население деревни  Воиновка на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 156 человек.

           Коэффициент семейности составляет 80%.
           Трудовая структура населения распределяется следующим образом: 
1. Градообразующая группа   -  0 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  86 чел.; 

3. Несамодеятельная группа  -  70 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 50,18 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 22,68 га.

Существующий жилищный фонд составляет 2280 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 14,6 кв.м/ч

Население деревни  Дарьино на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 348 человек.

           Коэффициент семейности составляет 80%.
           Трудовая структура населения распределяется следующим образом: 
1. Градообразующая группа   -  120 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  35 чел.; 

3. Несамодеятельная группа  -  193 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 57,09 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 44,66 га.

Существующий жилищный фонд составляет 5460,60 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 15,69 кв.м/ч.

Население деревни  Дмитриевка на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 157 человек.

           Коэффициент семейности составляет 70%.
           Трудовая структура населения распределяется следующим образом: 
1. Градообразующая группа   -  0 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  55 чел.; 

3. Несамодеятельная группа  -  102 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 120,90 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 27.25 га.

Существующий жилищный фонд составляет 2440 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 15,25 кв.м/ч.

Население села Ивановка на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 76 человек.

           Коэффициент семейности составляет 40%.
           Трудовая структура населения распределяется следующим образом: 
1. Градообразующая группа   -  0 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  25 чел.; 

3. Несамодеятельная группа  -  51 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 98,47 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 15,92 га.

Существующий жилищный фонд составляет 1920 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 27,00 кв.м/ч.


Население деревни Луговая на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 154 человек.

           Коэффициент семейности составляет 85%.
           Трудовая структура населения распределяется следующим образом: 
1. Градообразующая группа   -  0 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  62 чел.; 

3. Несамодеятельная группа  -  92 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 99,45 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 19,07 га.

Существующий жилищный фонд составляет 3000 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 19,50 кв.м/ч.

Население деревни Русский Саскуль на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 476 человек.

           Коэффициент семейности составляет 40%.
           Трудовая структура населения распределяется следующим образом: 
1. Градообразующая группа   -  66 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  154 чел.; 

3. Несамодеятельная группа  -  256 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 85,47 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 45,02 га.

Существующий жилищный фонд составляет 5951 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 12,50 кв.м/ч.

Население деревни Софьино на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 35 человек.

           Коэффициент семейности составляет 90%.
           Трудовая структура населения распределяется следующим образом: 
1. Градообразующая группа   -  0 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  0 чел.; 

3. Несамодеятельная группа  -  35 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 25,06 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 21,28 га.

Существующий жилищный фонд составляет 2400 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 20,00 кв.м/ч.

Население деревни Татарский Саскуль на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 232 человек.

           Коэффициент семейности составляет 40%.
           Трудовая структура населения распределяется следующим образом: 
1. Градообразующая группа   -  0 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  73 чел.; 

3. Несамодеятельная группа  -  159 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 88,12 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 38,55 га.

Существующий жилищный фонд составляет 4103,80 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 17,69 кв.м/ч.

Население деревни Уваровка на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 30 человек.

           Коэффициент семейности составляет 10%.
           Трудовая структура населения распределяется следующим образом: 
1. Градообразующая группа   -  0 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  5 чел.; 

3. Несамодеятельная группа  -  25 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 11,67га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 5,22 га.

Существующий жилищный фонд составляет 520 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 17,3 кв.м/ч.

           1.5. Социально-экономический прогноз
Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.
В качестве показателей в данном разделе используются следующие: среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания.
 Анализ экономического развития  сделан на основании данных Гафурийского района.
Заработная плата является основным показателем, характеризующим уровень жизни населения. На 1 января 2012 года среднемесячная заработная плата работающих на средних и крупных предприятиях по Гафурийскому району составляет  12481 руб. 
По данным ГКУ «Центр занятости населения Гафурийского района РБ» состояние рынка труда на I квартал 2013 года уровень официальной безработицы составляет 1,88 % . В среднем уровень безработицы по Республике Башкортостан составляет 1,43 %. В рамках программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, Центром занятости населения Гафурийского муниципального района в 2011 году были организованы общественные работы. Создано 214 рабочих мест для безработных граждан и граждан, находящихся под риском увольнения.

В целом экономика Гафурийского района представлена практически всеми отраслевыми комплексами: обрабатывающее производство ( добывающая промышленность; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; производство пищевых продуктов, включая напитки); лесное хозяйство; производство и распределение электроэнергии, тепла, воды, транспорт и связь, сельское хозяйство, оптовая им розничная торговля.

Основные факторы: удобное взаимное расположение и транспортное сообщение   поселений села Белое Озеро, деревни Дарьино, села Антоновка, деревни Дмитриевка, деревни Русский Саскуль и деревни Татарский Саскуль между собой и селом  Красноусольск,  создают благоприятные планировочные условия для развития территории.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к жизни в сельской местности проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.
1.5.1. Основные показатели промышленного производства
На территории Гафурийского района функционируют 7 крупных и средних предприятий обрабатывающих производств. Динамично развиваются предприятия пищевой проиышленности, производство резиновых и пластмассовых изделий и издательская и полиграфическая деятельность. Ремонтно-строительную деятельность осуществляют 9 организаций, торговлю - 12 предприятий и 2 оптовых баз и 3 сетевых компаний Полушка и Магнит. Кроме этого на территории района действуют 137 многопрофильных субъектов малого предпринимательства - юридические лица.

Оборот организаций по хозяйственным видам экономической деятельности в действующих ценах за 2011 год составил 1 356,1 млн.руб., темп роста - 114,1% к уровню прошлого года.

На долю промышленного производства приходится 16,4% оборота организаций и 17% объема отгруженных товаров и оказанных услуг.

Производством промышленной продукции на территории Гафурийского района занимаются 6 предприятий. Темп снижения производства продукции за последний год составляет 95,8%.

В структуре промышленного производства наибольшую долю занимает:

*     производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 6,6%;

*     производство прочих неметаллических минеральных продуктов - 7%;

*     производство пищевых продуктов, включая напитки и табака - 82,7%;

*     издательская и полиграфическая деятельность - 3,7%.
1.5.2. Основные показатели агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс Гафурийского района - значимый сектор экономики муниципального образования. 

Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в деятельности Гафурийского района и обладает весомым потенциалом для развития.

Сельское хозяйство района специализируется на возделывании зерновых и кормовых культур - озимой ржи, пшеницы, ячменя, овса, гороха, силосных культур; откорме крупного рогатого скота и свиней; производство молока.

В состав агропромышленного комплекса Гафурийского района входят: 2 колхоза, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 2 муниципальных предприятий, 113 КФХ, ИП, ИП - глава КФХ, занимающихся сельхозпроизводством.

На территории района насчитывается 13475 личных подсобных хозяйств..
Глава 2. Анализ современного состояния
2.1. Краткая характеристика существующего положения
Село Белое Озеро является центром сельского поселения Белозерский сельсовет.
Планировочная структура населенного пункта имеет ячеистую структуру,  пять основных улиц поселения идут параллельно железной дороги, пересекающей территорию населенного пункта с севера на юг : главная – ул.Ленина и  параллельные ей ул. Вокзальная, ул.Восточная, ул.Молодежная и перпендикулярные: ул. Западная, переулок Рабочий, переулок Полевой и ряд проездов. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 357,6 га. , по техническому заданию.
         Баланс территории села Белое Озеро (существующее положение)  

                                                                                                                      табл. № 8
	Территория
	Показатели

	
	га
	%

	1
	2
	3

	Всего в границах села
	357,60
	100

	Жилая застройка, в т. ч
	84,5698
	23,65

	-усадебная
	84,5698
	

	-блокированная
	-
	

	Общественная застройка, в т.ч.
	3,29
	0,92

	-детских садов, школ
	2,82
	

	-здравоохранения
	-
	

	  Улицы, дороги, проезды
	9,78
	2,73

	Прочие
	259,96
	72,70


          Примечание: 
* Территории производственно коммунальной зоны (31,82га.) и территория отчуждения железной дороги расположены в границе населенного пункта и включены в состав прочие территории.

В прочие территории входят пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в западном и восточном направлении от существующих границ села.
Село Антоновка расположено на расстоянии 4,5 км. от села Белое Озеро.

Планировочная структура населенного пункта имеет ячеистую   структуру. Территорию населенного пункта с запада на восток пересекает дорога   идущая  от села Белое Озеро до села Табынское.  Главная улица поселения ул. Школьная идет с севера на юг параллельно руслу реки Прорва впадающей в озеро Белое. Пять основных улиц: ул.Молодежная, ул.Полевая, ул.Озерная, ул.Рабочая и ул. Восточная  также идут с севера на юг перпендикулярно дороге пересекающей территорию населенного пункта, перпендикулярные улицы: ул.Северная и ул.Средняя идут параллельно дороге. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 184,4 га. , по техническому заданию.

Баланс территории села Антоновка (существующее положение)

                                                                                                     табл. № 9
	Территория
	Показатели

	
	га
	%

	1
	2
	3

	Всего в границах села
	184,40
	100

	Жилая застройка, в т. ч
	80,7184
	43,77

	-усадебная
	80,7184
	

	-блокированная
	-
	

	Общественная застройка, в т.ч.
	2,41
	1,31

	-детских садов, школ
	2,01
	

	-здравоохранения
	0,2
	

	      Улицы, дороги, площадки
	15,60
	8,46

	Прочие
	85,67
	46,46


          Примечание: 
* Территория поселкового кладбища (0,7253 га.)  расположена в границе населенного пункта и включена в состав прочие территории.
В прочие территории входят прибрежные полосы озера, пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в  западном направлении от существующих границ села

Деревня Белозеровка расположена на расстоянии 6,7км. от села Белое Озеро.

. Планировочная структура населенного пункта имеет линейную  структуру,  основная и единственная  улица Озерная  идет параллельно автомагистрали Софьино-Белое Озеро идущей с севера на юг с восточной стороны населенного пункта.  С севера территория ограничена прудом и лесным массивом ( лес Меняевский ).Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 18,70 га. , по техническому заданию.
Баланс территории деревни Белозеровка (существующее положение)

                                                                                                                    табл. № 10
	Территория
	Показатели

	
	га
	%

	1
	2
	3

	Всего в границах села
	18,70
	100

	Жилая застройка, в т. ч
	8,32
	44,49

	-усадебная
	8,32
	

	-блокированная
	-
	

	      Улицы, дороги, площадки
	0,9
	4,81

	Прочие
	9,48
	50,70


Примечание: 
* В прочие территории входят пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.
Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в  южном и западном направлении от существующих границ села.
Деревня Воиновка расположена на расстоянии 6,5км. от села Белое Озеро.

. Планировочная структура населенного пункта имеет ячеистую  структуру, две основные улицы поселения ул.Центральная и ул.Молодежная  идут параллельно друг другу и перпендикулярно дороге идущей от деревни Уваровка до деревни Татарский Саскуль, пролегающей с южной стороны населенного пункта . Территория с севера ограничена протекающей рекой Прорва Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 50,18 га. , по техническому заданию.

Баланс территории деревни Воиновка (существующее положение)
                                                                                                                 табл. № 11
	Территория
	Показатели

	
	га
	%

	1
	2
	3

	Всего в границах села
	50,18
	100

	Жилая застройка, в т. ч
	22,68
	45,20

	-усадебная
	22,68
	

	-блокированная
	-
	

	      Улицы, дороги, площадки
	2,40
	4,78

	Прочие
	25,10
	50,02


          Примечание: 
* В прочие территории входят прибрежные полосы,  пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.
Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в  западном, северном и восточном  направлении от существующих границ села.
Деревня Дарьино расположена на расстоянии 2,8км. от села Белое Озеро и является продолжением его в южном направлении .

. Планировочная структура населенного пункта имеет линейную структуру,  основная и единственная улица поселения ул.Ленина идет параллельно железной дороги, проходящей с восточной стороны населенного пункта с севера на юг . Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 50,09 га. , по техническому заданию.

Баланс территории деревни Дарьино (существующее положение)
                                                                                                                        табл. 12
	Территория
	Показатели

	
	га
	%

	1
	2
	3

	Всего в границах села
	50,09
	100

	Жилая застройка, в т. ч
	44,66
	89,16

	-усадебная
	44,66
	

	-блокированная
	-
	

	Общественная застройка, в т.ч.
	0,22
	0,44

	-детских садов, школ
	-
	

	-здравоохранения
	0,12
	

	      Улицы, дороги, площадки
	1,80
	3,59

	Прочие
	3,41
	6,81


          Примечание: 
В прочие территории входят  пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Деревня Дмитриевка расположена на расстоянии 7,4км. от села Белое Озеро .

. Планировочная структура населенного пункта имеет сложную линейную структуру, главная улица поселения ул.Центральная идет параллельно  озерам имеющим линейную форму. Озера ограничивают  жилую территорию поселения  с юга от промышленной зоны. Основная ул.Озерная идет параллельно руслу реки Прорва и перпендикулярно главной улице , перпендикулярно ей идет основная улица Снежная образуя петлю .Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 120,90 га. , по техническому заданию.

Баланс территории деревни Дмитриевка (существующее положение)
                                                                                                                 табл. № 13
	Территория
	Показатели

	
	га
	%

	1
	2
	3

	Всего в границах села
	120,90
	100

	Жилая застройка, в т. ч
	27,25
	22,54

	-усадебная
	22,68
	

	-блокированная
	-
	

	      Улицы, дороги, площадки
	3,00
	2,48

	Прочие
	90,65
	74,98


          Примечание: 
* Территории производственно коммунальной зоны  МТФ  (3,11га.)  расположены в границе населенного пункта и включены в состав прочие территории.

В прочие территории входят прибрежные полосы, пруды, озера, пустыри , , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.
Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены на свободных участках населенного пункта и в северном направлении от существующих границ села.
Село Ивановка расположено на расстоянии 5,0км. от села Белое Озеро.

. Планировочная структура населенного пункта имеет линейную структуру,  основная и единственная улица поселения ул.Центральная идет под углом в 60  градусов к автомагистрали идущей от села Бешкаин до села Белое Озеро, проходящей с северной стороны населенного пункта с востока на запад . Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 98,47 га. , по техническому заданию.

Баланс территории села Ивановка (существующее положение)
                                                                                                                 табл. № 14
	Территория
	Показатели

	
	га
	%

	1
	2
	3

	Всего в границах села
	98,47
	100

	Жилая застройка, в т. ч
	15,92
	16,17

	-усадебная
	15,92
	

	-блокированная
	-
	

	      Улицы, дороги, площадки
	4,20
	4,26

	Прочие
	78,35
	79,57


Примечание: 
В прочие территории входят  пустыри и др. , специального санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены на свободных участках населенного пункта и в восточном направлении от существующих границ села.
Деревня Луговая расположено на расстоянии 9,1км. от села Белое Озеро.

. Планировочная структура населенного пункта имеет ячеистую структуру,  главная улица поселения ул.Ленина идет по дуге с юга на северо-восток, параллельно ей идет ул. Пионерская, ул.Озерная идет перпендикулярно главной улице . С юга, востока и севера территория поселения ограничена рекой Прорва. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 99,45 га. , по техническому заданию.

Баланс территории деревни Луговая (существующее положение)
                                                                                                                        табл. 15
	Территория
	Показатели

	
	га
	%

	1
	2
	3

	Всего в границах села
	99,45
	100

	Жилая застройка, в т. ч
	19,07
	19,18

	-усадебная
	19,07
	

	-блокированная
	-
	

	Общественная застройка, в т.ч.
	0,06
	0,06

	-детских садов, школ
	-
	

	-здравоохранения
	-
	

	      Улицы, дороги, площадки
	1,80
	1,81

	Прочие
	78,52
	78,95


          Примечание: 
В прочие территории входят прибрежные полосы, озера, пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в южной части поселения на свободных территориях.

Деревня Русский Саскуль расположено на расстоянии 10,0км. от села Белое Озеро.

. Планировочная структура населенного пункта имеет ячеистую структуру, девять основных улиц пересекаются под прямыми углами друг к другу. Главная улица поселения ул.Центральная идет с севера на юг от автомагистрали, проходящей с севера от населенного пункта , параллельные ей: ул.Коваленко, ул.Буденова, ул.Мира, ул.Партизанов и ул.Сайгановка, перпендикулярные: ул.Ворошилова, ул.Ленина и ул.Чапаева. Территория поселения с востока ограничена территорией промышленной зоны и санитарно-защитной зоной поселкового кладбища, с юга озерами. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 85,47 га. , по техническому заданию.

Баланс территории деревни Русский Саскуль (существующее положение)
                                                                                                                       табл. 16
	Территория
	Показатели

	
	га
	%

	1
	2
	3

	Всего в границах села
	85,47
	100

	Жилая застройка, в т. ч
	45,02
	52,67

	-усадебная
	45,02
	

	-блокированная
	-
	

	Общественная застройка, в т.ч.
	24,51
	28,68

	-детских садов, школ
	0,99
	

	-здравоохранения
	-
	

	      Улицы, дороги, площадки
	9,60
	11,23

	Прочие
	6,34
	7,42


          Примечание: 
* Территория поселкового кладбища и промышленной зоны, расположенной с юго-восточной стороны от поселения,  расположены за пределами существующей границы населенного пункта и  не входят в состав прочие территории.

В прочие территории входят прибрежные полосы озера, пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в  западном и северо-восточном  направлении от существующих границ села

 Деревня Софьино расположено на расстоянии 7,7км. от села Белое Озеро.

. Планировочная структура населенного пункта имеет линейную структуру,  главная улица поселения ул.Набережная идет параллельно железной дороге и береговой линии озера Белое . Территория поселения с востока ограничена санитарно-защитной зоной железной дороги, с востока озером. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 25,06 га. , по техническому заданию.
Баланс территории деревни Софьино  (существующее положение)
                                                                                                                 табл. № 17
	Территория
	Показатели

	
	га
	%

	1
	2
	3

	Всего в границах села
	25,06
	100

	Жилая застройка, в т. ч
	20,80
	83,00

	-усадебная
	20,80
	

	-блокированная
	-
	

	      Улицы, дороги, площадки
	1,80
	7,18

	Прочие
	2,46
	9,82


Примечание: 
В прочие территории входят прибрежные полосы озера, пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в южном  и северном направлении от существующего поселения .

Деревня Татарский Саскуль расположено на расстоянии 9,0км. от села Белое Озеро.

. Планировочная структура населенного пункта имеет ячеистую структуру, шесть основных улиц пересекаются под разными углами друг к другу. Главная улица поселения ул.Школьная идет с севера на юг от автомагистрали и поворачивает на восток, ул.Южная, ул.Средняя и ул.Северная под разными углами пересекаются с ул.Школьной, ул.Рабочая идет параллельно озеру , располагающемуся с южной стороны поселения..Территория поселения с востока и севера  ограничена автомагистралью, с запада санитарно-защитной зоной поселкового кладбища, с юга озером , имеющим линейную конфигурацию. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 88,12 га. , по техническому заданию.

Баланс территории деревни Татарский Саскуль (существующее положение)
                                                                                                                       табл. 18
	Территория
	Показатели

	
	га
	%

	1
	2
	3

	Всего в границах села
	88,12
	100

	Жилая застройка, в т. ч
	38,55
	43,75

	-усадебная
	38,55
	

	-блокированная
	-
	

	Общественная застройка, в т.ч.
	1,34
	1,52

	-детских садов, школ
	1,05
	

	-здравоохранения
	0,16
	

	      Улицы, дороги, площадки
	2,40
	2,72

	Прочие
	45,83
	52,01


         Примечание: 
* Территория поселкового кладбища расположена за пределами существующей границы населенного пункта и  не входит в состав прочие территории.
В прочие территории входят прибрежные полосы озера, пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в  северном направлении на свободной территории  поселения и в южном направлении  от существующих границ поселения.

Деревня Уваровка расположено на расстоянии 2,6км. от села Белое Озеро.

. Планировочная структура населенного пункта имеет линейную структуру,  основная и единственная улица поселения ул.Заречная идет параллельно руслу реки Кармалка и перпендикулярно  к автомагистрали идущей от села Русский Саскуль до села Белое Озеро, проходящей с западной стороны населенного пункта с юга на север .  С юга территория поселения ограничена рекой Кармалка , с запада автомагистралью. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 11,67 га. , по техническому заданию.

Баланс территории деревни Уваровка  (существующее положение)
                                                                                                                 табл. № 19
	Территория
	Показатели

	
	га
	%

	1
	2
	3

	Всего в границах села
	11,67
	100

	Жилая застройка, в т. ч
	5,22
	44,73

	-усадебная
	5,22
	

	-блокированная
	-
	

	      Улицы, дороги, площадки
	0,90
	7,71

	Прочие
	5,55
	47,56


Примечание: 
В прочие территории входят  пустыри и др. , специального санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в северном направлении от существующих границ села.
       2.2. Население 
       На проектируемый период (IVкв.2012г), согласно техническому заданию на проектирование, численность населения поселений Белозерского сельсовета составляет 4197 человек.

             Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

              Градообразующая группа  -  446 чел.

              Обслуживающая группа    -  765 чел.

             Несамодеятельная группа  -  2986 чел.

2.3. Жилищный фонд
Существующий жилой фонд представляет собой усадебную застройку. Согласно техническому заданию на проектирование по населенным пунктам имеем следующие показатели:

Село Белое Озеро:

– численность населения – 1758 человек; 

          – общая площадь жилого фонда -  25717,52 кв.м. 
          - средняя обеспеченность населения общей площадью  -14,63 кв.м./чел.

        Село Антоновка:

– численность населения – 723 человека;

          – общая площадь жилого фонда – 11325,54 кв.м.

           - средняя обеспеченность населения общей площадью – 15,66 кв.м./чел.

Деревня Белозеровка:

– численность населения –  52 человека;

          – общая площадь жилого фонда  - 876,6 кв. м. 
           - средняя обеспеченность населения общей площадью – 20,0 кв.м./чел.

Деревня Воиновка:

– численность населения – 156 человек;

          – общая площадь жилого фонда  - 2280 кв. м. 
           - средняя обеспеченность населения общей площадью – 14,6 кв.м./чел.

Деревня Дарьино:

– численность населения – 348 человек;

          – общая площадь жилого фонда  - 5460,6 кв. м. 
           - средняя обеспеченность населения общей площадью – 15,69 кв.м./чел.

Деревня Дмитриевка:

– численность населения – 157 человек;

          – общая площадь жилого фонда  - 2440 кв. м. 
           - средняя обеспеченность населения общей площадью – 15,25 кв.м./чел.

Село Ивановка:

– численность населения – 76 человек;

          – общая площадь жилого фонда  - 1920 кв. м. 
           - средняя обеспеченность населения общей площадью – 27,00 кв.м./чел.

Деревня Луговая:

– численность населения – 154 человек;

          – общая площадь жилого фонда  - 3000 кв. м. 
           - средняя обеспеченность населения общей площадью – 19,50 кв.м./чел.

Деревня Русский Саскуль:

– численность населения – 476 человек;

          – общая площадь жилого фонда  - 5951 кв. м. 
           - средняя обеспеченность населения общей площадью – 12,50 кв.м./чел.

Деревня Софьино:

– численность населения – 35 человек;

          – общая площадь жилого фонда  - 2400 кв. м. 
           - средняя обеспеченность населения общей площадью – 20,00 кв.м./чел.

Деревня Татарский Саскуль:

– численность населения – 232 человек;

          – общая площадь жилого фонда  - 4103,80 кв. м. 
           - средняя обеспеченность населения общей площадью – 17,69 кв.м./чел.

Деревня Уваровка:

– численность населения – 30 человек;

          – общая площадь жилого фонда  - 520 кв. м. 
           - средняя обеспеченность населения общей площадью – 17,3 кв.м./чел.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания
Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д. 

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблицах № 20,21,22,23,24,25,26,27.
Учреждения образования
Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в селе Белое Озеро имеется детский сад  проектной вместимостью 150(90) мест, в селе Антоновка имеется детский сад проектной вместимостью 23 места.
Общеобразовательные школы

На сегодняшний день в селе Белое Озеро  функционирует  школа на 375(225) учащихся, в селе Антоновка функционирует школа на 182(73) учащихся .
Среднее образование, согласно нормативам, должно охватывать 100% детей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет. 
Учреждения здравоохранения
В деревне Дарьино и деревне Татарский Саскуль имеются больницы, в селе Антоновка имеется ФАП – фельдшерско акушерский пункт.

Культурно - досуговые учреждения
К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие село, предприятия и учреждения. Сельские дома культуры  имеются в селе Белое Озеро ,  в селе Антоновка и в деревне Русский Саскуль .

Плоскостные спортивные сооружения
Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения – профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом.

На сегодняшний день стадионы на территории поселений отсутствуют.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Магазины. При существующей численности населения (4197человек) всех поселений Белозерского сельсовета нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 1175 кв.м. торговой площади. На сегодняшний день торговая площадь существующих магазинов равна 480 кв.м., что ниже нормативной потребности, обеспеченность составляет 40,85%.
Предприятия общественного питания. Необходимая по нормативу мощность предприятий общественного питания - 168 мест. На сегодняшний день предприятия общественного питания ( столовая ) имеется  в селе Белое Озеро на территории Элеватора, в других поселениях предприятия общественного питания  отсутствуют.
Предприятия бытового обслуживания. К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

В поселениях Белозерского сельсовета предприятия бытового обслуживания отсутствуют. Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения  низкий.
Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
Согласно нормативам для обслуживания населения всех поселений Белозерского сельсовета  требуется 4 отделение связи, отделение банка мощностью 4 операционных касс, а также отделение сберегательного банка мощностью 4 операционных места. Информации о наличии нет.
Пожарное депо
Информации о наличии пожарной части нет.

Кладбища
В поселениях Белозерского сельсовета имеются 7 кладбищ. Общая площадь территории трех из представленных составляет  2,98 га. Нормативная потребность населения в кладбищах 1,00га, следовательно, обеспеченность равна 298 % как минимум.
 Потребность существующего населения в поселениях Белозерского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.
Анализ современного уровня обслуживания показывает, что поселения Белозерского  сельсовета  объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения обеспечены слабо. Дефицит выявлен по объектам повседневного обслуживания.
Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения села Белое Озеро, необходимых на 

существующую численность – 1758 чел. (Согласно ТСН РБ)
табл. № 20
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма обеспеч. на тыс. чел.
	Требуемое из расчета на 1758 чел.
	Сущ. обеспеченность
	% обеспеченности

	Дошкольные организации
	мест
	34
	60
	150(90)
	250

	Общеобразовательные 

учреждения
	учащ.
	144
	253
	375(225)
	148

	Помещения для занятий физкультурой
	м2 пл.
пола
	80
	140,6
	-
	

	Спортивные залы общего типа
	м2 пл.
пола
	80
	140,6
	-
	

	Помещения досуга
	м2 пл.
пола
	60
	105,5
	-
	

	Клубы сельских поселений
	1 место
	230-300
	404-527
	120
	22,7

	Магазины 

продовольственные
	м2 торг. площ.
	100
	175,8
	150,0
	85,3

	Предприятия обществ. 

питания
	пос. мест
	40
	70
	нет инф.
	

	Бани
	п. мест
	7
	12
	-
	

	Магазины непродовольственные
	м2
торг. пл.
	180
	316,4
	150,0
	47,4

	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5–6,0 тыс. жит
	1
	нет инф.
	

	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	4
	7
	-
	

	Аптека
	м2
	14
	24,6
	1 объект
	

	                 ФАП
	объект
	1
	1,7
	-
	

	Станция скорой помощи
	1 авт.
	1
	1,7
	-
	

	Бассейн
	пл. зеркала воды, м2
	20-25
	35,2-44,0
	-
	

	Отделение банка
	объект
	1
	1,7
	нет инф
	

	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль
	0,4
	0,7
	
	

	Кладбище
	га
	0,24
	0,42
	-
	-

	Стадион
	га
	0,7-0,9
	1,23-1,58
	
	


Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения села Антоновка , необходимых на 

существующую численность – 723 чел. (Согласно ТСН РБ) 
табл. № 21
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма обеспеч. на тыс. чел.
	Требуемое из расчета на 723 чел.
	Сущ. обеспеченность
	% обеспеченности

	Дошкольные организации
	мест
	34
	25
	23
	92

	Общеобразовательные

учреждения
	учащ.
	144
	104
	182(73)
	175

	Помещения для занятий физкультурой
	м2 пл.
пола
	80
	57,8
	-
	

	Спортивные залы общего типа
	м2 пл.
пола
	80
	57,8
	-
	

	Помещения досуга
	м2 пл.
пола
	60
	43,4
	-
	

	Клубы сельских поселений
	1 место
	230-300
	166-217
	нет инф.
	--

	Магазины

продовольственные
	м2 торг. площ.
	100
	72,3
	нет инф.
	

	Предприятия обществ.

питания
	пос. мест
	40
	29
	-
	

	Бани
	п. мест
	7
	5
	-
	

	Магазины непродовольственные
	м2
торг. пл.
	180
	130,1
	нет инф.
	

	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5–6,0 тыс. жит
	1
	-
	

	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	4
	2,9
	-
	

	Аптека
	м2
	14
	10,1
	-
	

	ФАП
	объект
	1
	1
	1
	

	Станция скорой помощи
	1 авт.
	1
	0,7
	-
	

	Бассейн
	пл. зеркала воды,м2
	20-25
	14,4-18,1
	-
	

	Отделение банка
	объект
	1
	1
	-
	

	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль
	0,4
	0,29
	-
	

	Кладбище
	га
	0,24
	0,17
	0,7253
	426,6

	Стадион
	га
	0,7-0,9
	0,51-0,65
	-
	


Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения деревни Войновка, необходимых на 

существующую численность – 156чел. (Согласно ТСН РБ)
табл. № 22
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма обеспеч. на тыс. чел.
	Требуемое из расчета на 156чел.
	Сущ. обеспеченность.
	% обеспеченности

	Дошкольные организации
	мест
	34
	5
	-
	-

	Общеобразовательные 

учреждения
	учащ.
	144
	          23
	-
	-

	Помещения для занятий физкультурой
	м2 пл.
пола
	80
	12,5
	-
	

	Спортивные залы общего типа
	м2 пл.
пола
	80
	12,5
	-
	

	Помещения досуга
	м2 пл.
пола
	60
	9,4
	-
	

	Клубы сельских поселений
	1 место
	230-300
	36-47
	-
	

	Магазины 

продовольственные
	м2 торг. площ.
	100
	15,6
	30
	192,3

	Предприятия обществ. 

питания
	пос. мест
	40
	6,2
	-
	

	Бани
	п. мест
	7
	1
	-
	

	Магазины непродовольственные
	м2
торг. пл.
	180
	28,0
	      -
	

	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5–6,0 тыс. жит
	1
	-
	

	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	4
	0,6
	-
	

	Аптека
	м2
	14
	2,2
	-
	

	                 ФАП
	объект
	1
	0,1
	-
	

	Станция скорой помощи
	1 авт.
	1
	0,1
	-
	

	Бассейн
	пл. зеркала воды, м2
	20-25
	3,1-3,9
	-
	

	Отделение банка
	объект
	1
	0,1
	-
	

	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль
	0,4
	0,06
	
	

	Кладбище
	га
	0,24
	0,03
	-
	

	Стадион
	га
	0,7-0,9
	0,11-0,14
	-
	


Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения деревни Дарьино, необходимых на 

существующую численность – 348чел. (Согласно ТСН РБ)
табл. № 23
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма обеспеч. на тыс. чел.
	Требуемое из расчета на 348 чел.
	Сущ. обеспеченность
	% обеспеченности

	Дошкольные организации
	мест
	34
	12
	-
	-

	Общеобразовательные

учреждения
	учащ.
	144
	50
	-
	-

	Помещения для занятий физкультурой
	м2 пл.
пола
	80
	27,8
	-
	

	Спортивные залы общего типа
	м2 пл.
пола
	80
	27,8
	-
	

	Помещения досуга
	м2 пл.
пола
	60
	20,9
	-
	

	Клубы сельских поселений
	1 место
	230-300
	80-104
	-
	

	Магазины

продовольственные
	м2 торг. площ.
	100
	34,8
	25,0
	71,8

	Предприятия обществ.

питания
	пос. мест
	40
	14
	-
	

	Бани
	п. мест
	7
	2,4
	-
	

	Магазины непродовольственные
	м2
торг. пл.
	180
	62,6
	25,0
	39,9

	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5–6,0 тыс. жит
	1
	-
	

	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	4
	1,4
	-
	

	Аптека
	м2
	14
	4,9
	-
	

	ФАП (больница)
	объект
	1
	1
	объект
	

	Станция скорой помощи
	1 авт.
	1
	0,35
	-
	

	Бассейн
	пл. зеркала воды, м2
	20-25
	6,9-8,7
	-
	

	Отделение банка
	объект
	1
	1
	-
	

	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль
	0,4
	0,14
	
	

	Кладбище
	га
	0,24
	0,08
	инф.нет
	

	Стадион
	га
	0,7-0,9
	0,24-0,31
	
	


Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения деревни Дмитриевка, необходимых на 

существующую численность – 157чел. (Согласно ТСН РБ)
табл. № 24
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма обеспеч. на тыс. чел.
	Требуемое из расчета на 157чел.
	Сущ. обеспеченность.
	% обеспеченности

	Дошкольные организации
	мест
	34
	5
	-
	-

	Общеобразовательные 

учреждения
	учащ.
	144
	          23
	-
	-

	Помещения для занятий физкультурой
	м2 пл.
пола
	80
	12,5
	-
	

	Спортивные залы общего типа
	м2 пл.
пола
	80
	12,5
	-
	

	Помещения досуга
	м2 пл.
пола
	60
	9,4
	-
	

	Клубы сельских поселений
	1 место
	230-300
	36-47
	-
	

	Магазины 

продовольственные
	м2 торг. площ.
	100
	15,6
	-
	

	Предприятия обществ. 

питания
	пос. мест
	40
	6,2
	-
	

	Бани
	п. мест
	7
	1
	-
	

	Магазины непродовольственные
	м2
торг. пл.
	180
	28,0
	      -
	

	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5–6,0 тыс. жит
	1
	-
	

	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	4
	0,6
	-
	

	Аптека
	м2
	14
	2,2
	-
	

	                 ФАП
	объект
	1
	0,1
	-
	

	Станция скорой помощи
	1 авт.
	1
	0,1
	-
	

	Бассейн
	пл. зеркала воды, м2
	20-25
	3,1-3,9
	-
	

	Отделение банка
	объект
	1
	0,1
	-
	

	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль
	0,4
	0,06
	
	

	Кладбище
	га
	0,24
	0,03
	-
	

	Стадион
	га
	0,7-0,9
	0,11-0,14
	-
	


Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения деревни Луговая, необходимых на 

существующую численность – 154чел. (Согласно ТСН РБ)
табл. № 25
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма обеспеч. на тыс. чел.
	Требуемое из расчета на 154чел.
	Сущ. обеспеченность.
	% обеспеченности

	Дошкольные организации
	мест
	34
	5
	-
	-

	Общеобразовательные 

учреждения
	учащ.
	144
	          23
	-
	-

	Помещения для занятий физкультурой
	м2 пл.
пола
	80
	12,5
	-
	

	Спортивные залы общего типа
	м2 пл.
пола
	80
	12,5
	-
	

	Помещения досуга
	м2 пл.
пола
	60
	9,4
	-
	

	Клубы сельских поселений
	1 место
	230-300
	36-47
	-
	

	Магазины 

продовольственные
	м2 торг. площ.
	100
	15,6
	25
	160

	Предприятия обществ. 

питания
	пос. мест
	40
	6,2
	-
	

	Бани
	п. мест
	7
	1
	-
	

	Магазины непродовольственные
	м2
торг. пл.
	180
	28,0
	      25
	89,2

	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5–6,0 тыс. жит
	1
	-
	

	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	4
	0,6
	-
	

	Аптека
	м2
	14
	2,2
	-
	

	                 ФАП
	объект
	1
	0,1
	-
	

	Станция скорой помощи
	1 авт.
	1
	0,1
	-
	

	Бассейн
	пл. зеркала воды, м2
	20-25
	3,1-3,9
	-
	

	Отделение банка
	объект
	1
	0,1
	-
	

	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль
	0,4
	0,06
	
	

	Кладбище
	га
	0,24
	0,03
	нет инф.
	

	Стадион
	га
	0,7-0,9
	0,11-0,14
	-
	


Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения деревни Русский Саскуль, необходимых на 

существующую численность – 476чел. (Согласно ТСН РБ)
табл. № 26
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма обеспеч. на тыс. чел.
	Требуемое из расчета на 476чел.
	Сущ. обеспеченность.
	% обеспеченности

	Дошкольные организации
	мест
	34
	16
	-
	-

	Общеобразовательные 

учреждения
	учащ.
	144
	          68
	нет инф.
	-

	Помещения для занятий физкультурой
	м2 пл.
пола
	80
	38,0
	-
	

	Спортивные залы общего типа
	м2 пл.
пола
	80
	38,0
	-
	

	Помещения досуга
	м2 пл.
пола
	60
	28,5
	-
	

	Клубы сельских поселений
	1 место
	230-300
	109-143
	нет инф.
	

	Магазины 

продовольственные
	м2 торг. площ.
	100
	47,6
	35
	73,5

	Предприятия обществ. 

питания
	пос. мест
	40
	19
	-
	

	Бани
	п. мест
	7
	3,3
	-
	

	Магазины непродовольственные
	м2
торг. пл.
	180
	85,6
	35
	40,9

	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5–6,0 тыс. жит
	1
	-
	

	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	4
	2
	-
	

	Аптека
	м2
	14
	6,6
	-
	

	                 ФАП
	объект
	1
	0,47
	-
	

	Станция скорой помощи
	1 авт.
	1
	0,47
	-
	

	Бассейн
	пл. зеркала воды, м2
	20-25
	9,5-11,9
	-
	

	Отделение банка
	объект
	1
	0,47
	-
	

	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль
	0,4
	0,19
	
	

	Кладбище
	га
	0,24
	0,11
	нет инф.
	

	Стадион
	га
	0,7-0,9
	0,33-0,43
	-
	


Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения деревни Татарский Саскуль, необходимых на 

существующую численность – 232чел. (Согласно ТСН РБ)
табл. № 27
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма обеспеч. на тыс. чел.
	Требуемое из расчета на 232чел.
	Сущ. обеспеченность.
	% обеспеченности

	Дошкольные организации
	мест
	34
	8
	-
	-

	Общеобразовательные 

учреждения
	учащ.
	144
	33
	нет инф.
	-

	Помещения для занятий физкультурой
	м2 пл.
пола
	80
	18,5
	-
	

	Спортивные залы общего типа
	м2 пл.
пола
	80
	18,5
	-
	

	Помещения досуга
	м2 пл.
пола
	60
	13,9
	-
	

	Клубы сельских поселений
	1 место
	230-300
	53-70
	100
	188

	Магазины 

продовольственные
	м2 торг. площ.
	100
	23,2
	35
	150

	Предприятия обществ. 

питания
	пос. мест
	40
	9
	-
	

	Бани
	п. мест
	7
	1,6
	-
	

	Магазины непродовольственные
	м2
торг. пл.
	180
	41,7
	35
	83,9

	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5–6,0 тыс. жит
	1
	-
	

	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	4
	0,9
	-
	

	Аптека
	м2
	14
	3,2
	-
	

	                 ФАП
	объект
	1
	0,23
	-
	

	Станция скорой помощи
	1 авт.
	1
	0,23
	-
	

	Бассейн
	пл. зеркала воды, м2
	20-25
	4,6-5,8
	-
	

	Отделение банка
	объект
	1
	0,23
	-
	

	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль
	0,4
	0,09
	
	

	Кладбище
	га
	0,24
	0,05
	нет инф.
	

	Стадион
	га
	0,7-0,9
	0,16-0,21
	-
	


Потребность существующего населения в поселениях Белозерского сельсовета  деревне Белозеровка (численность существующего населения 52 человек ), деревне Ивановка (численность существующего населения 76 человек ), деревне Софьино ( численность существующего населения 35 человек ) и деревни Уваровка ( численность существующего населения 30 человек )  в объектах обслуживания рассчитывать  в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство представляется нецелесообразным из- за низкой существующей численности населения.
2.5. Транспорт 

Улично-дорожная сеть
Сетка улиц в существующей застройке населенных пунктов Белозерского сельсовета носит в основном линейный характер. Производственно-коммунальные объекты находятся в селе Белое Озеро  в границе населенного пункта, в остальных поселениях за границами поселений. 

Главные улицы в селе Белое Озеро, деревне Войновка, деревне Русский Саскуль и деревне Татарский Саскуль  имеют асфальтовое покрытие, часть жилых и второстепенные улицы  не имеют асфальтового покрытия. В остальных поселениях все улицы не имею асфальтового покрытия.
Транспорт автомобильный.

Основной вид транспорта в поселениях – автомобильный. Движение маршрутных автобусов осуществляется рейсовым автобусом  из города Давлеканово . 

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта: 

-   информация о размещении АЗС отсутствует.

- автостанция и станция технического обслуживания располагаются в районном центре Красноусольск.
Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.
2.6. Промышленно-коммунальные предприятия. Сельское хозяйство.
На территории сельсовета Белозерский находится объекты производственного назначения. Направление хозяйства – животноводство и растениеводство. Согласно акта выбора территории от земель сельхозиспользования переводятся в земли, используемые под жилую застройку земли располагающиеся непосредственно у границ поселений и вдоль основных транспортных  направлений .
2.7. Инженерная инфраструктура 
2.7.1. Водоснабжение 

В настоящее время водоснабжение села Белое Озеро  обеспечено централизованной сетью на 100%, села Антоновка на 100%, деревни Дарьино на 40%, деревни Луговая на 40%, деревни Татарский Саскуль на 100%.
2.7.2. Канализация
В настоящее время канализация села Белое Озеро обеспечено централизованной сетью на 40%, деревни Дарьино на 40%, деревни Луговая на 40%, деревни Татарский Саскуль на 60%.
2.7.3. Теплоснабжение
В настоящее время теплоснабжение села Белое Озеро  обеспечено централизованной сетью на 80%, села Антоновка  на 60%, деревни Дарьино на 40%, деревни Луговая на 40%, деревни Русский Саскуль на 70%, деревни Татарский Саскуль на 80%.
Отопление  в новых и строящихся домах – газовое, АОГВ. 
2.7.4. Газоснабжение
Газоснабжение поселений происходит по сетям газопровода низкого давления после ГРП и ШРП. В основном газопровод  имеет воздушную разводку.
2.7.5. Электроснабжение
Питание  осуществляется от ВЛ 10 КВ . На территории населенных пунктов располагается  трансформаторные подстанции.

2.7.6. Телефонизация, радиофикация

В настоящее время  телефонизация поселений Белозерского сельсовета осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь» . Абонентская разводка по населенным пунктам – на опорах.
2.7.7. Телевидение

Приём телепередач в поселениях Белозерского сельсовета, находящихся в зоне уверенного приёма сигналов телецентра г. Стерлитамак, осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов. 

Глава 3. Экономическая база развития поселений Белозерского сельсовета
3.1. Основные условия и предпосылки, экономическая база развития 

Для определения предпосылок и возможных условий перспективного развития поселений Белозерского сельсовета был проведен анализ градостроительных условий их развития. 

Территориально-планировочные условия:

Анализ сложившихся в поселениях санитарно-гигиенических условий позволяет определить мероприятия по устранению таких санитарных факторов: загазованности воздуха, загрязнения водоемов, почв и транспортных шумов. 
Комплекс этих условий оказывает влияние на масштабы развития поселений, профиль намечаемых к размещению здесь новых объектов социально - культурно- бытового обслуживания населения и коммунальных объектов, характер расселения, рост и формирование селитебной территории.

При изучении предпосылок и условий дальнейшего развития населенных пунктов выявляем общую численность трудовых ресурсов в составе его населения, занятости в общественном производстве и наличие неиспользуемых трудовых ре​сурсов. Под трудовыми ресурсами понимается население в трудоспособном воз​расте, а также работающие в нетрудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте).

Для определения возможных перспектив развития населенного пункта выявляем не только удельный вес трудовых ресурсов в составе трудоспособного населе​ния, но и их абсолютную величину. При анализе резервов трудовых ресурсов необходимо также иметь в виду, что не все они могут быть вовлечены в сельскохозяйственное производство сельского поселения.
В проекте устанавливается:

- объем водохозяйственных ресурсов, потребность в воде на расчетный срок, резерв водных ресурсов, который может быть использован для дальнейшего развития градообразующей базы и строительства новых объектов; 

- анализируются транспортные связи населенных пунктов, их пропускная спо​собность; 

- выявляется потребность капиталовложений в связи с развитием отдельных отраслей сельского хозяйства;

- определяются энергоресурсы, рассматривается баланс энергоснабжения, определяются дополнительные мероприятия, покрывающие потребности населенных пунктов в электро и газоснабжении. 
Основные направления комплексного развития поселений Белозерского сельсовета.
Основные параметры развития населенных пунктов на ближайшую перспективу определяются в контексте программы социально-экономического развития муни​ципального района Гафурийский район, а так же Республиканской целевой программой «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012 - 2016 годы. Целевая программа направлена на развитие молочного скотоводства, являющегося основной подотраслью сельскохозяйственного производства, которая стимулирует развитие растениеводства, кормопроизводства и в целом животноводство. Рост объемов производства высококачественного молока улучшит финансовое состояние сельских товаропроизводителей, обеспечит продовольственный рынок молочными продуктами и укрепит продовольственную безопасность. Наличие на территории Белозерского сельсовета молочно-товарных ферм  делает возможным реализацию проекта целевой программы, во благо развития населенных пунктов как сельскохозяйственного узла сельских поселений. 

Основные направления развития поселений Белозерского сельсовета:
- поиск и использование резервов развития населенных пунктов (экономической базы – создание производства);

- оптимизация количества муниципальных предприятий; 
- поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики населенных пунктов видах деятельности;

-дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспече​ния населенных пунктов;

-сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.

Ожидаемые результаты:

-увеличение доходов бюджета поселения;

-рост видов деятельности и оказания услуг.
В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной системы жизнеобеспечения, позволяющей повысить экономическую привлекательность территории для дальнейшего ее функционирования и развития.
Экономическая база развития деревни.
При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения основным фактором является градообразующая база. Намечаемые со схемами развития и размещения производственных сил темпы и тенденции роста градообразующих отраслей определяют масштабы развития деревни, ее экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку деревни.

К объектам градостроительного значения Белозерского сельсовета относится:

- производственная база МТМ, МТФ ;

- предприятия, учреждения и устройства внешнего транспорта;

- общественные и хозяйственные предприятия и учреждения.

3.2. Расселение
Роль населенного пункта в масштабе района.
При проектировании населенного пункта необходимо учитывать его роль и сочетать его функции в масштабе сельского поселения и района.

Населенный пункт рассматривается как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения, представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами населенного пункта. Круг взаимоотношений села Белое Озеро, села Антоновка, деревни Белозеровка, деревни Войновка, деревни Дарьино, деревни Дмитриевка, села Ивановка, деревни Луговая, деревни Русский Саскуль,деревни Софьино, деревни Татарский Саскуль и деревни Уваровка с районным центром Красноусольск достаточно широкий – это производственно-экономические связи , обслуживание, а также связи социального характера:
 лечебно-профилактические, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Развитие населенных пунктов и дальше будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов по линии маятниковой миграции населения к месту приложения труда – в районный центр Красноусольск. Степень развития и характер появления взаимосвязей различных видов будет зависеть от многих факторов.

Переход к многообразию ведения сельского хозяйства, направленный на появление и развитие мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, полное инженерное благоустройство территории, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать развитию территории.

Развитая транспортная инфраструктура позволит населению получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда. 

В населенных пунктах будут располагаться учреждения периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользовании.
Прогноз населения в системе расселения.
Поселения имеют хорошую транспортную доступность в районный центр , самое отдаленное поселение находится на расстоянии 35,0 км от него. Транспортная доступность является причиной того, что 40% населения деревни ездит на заработки в районный центр Красноусольск. Поток возвратных поездок приобрел характер трудовых и учебных маятниковых миграций. Многие ездят в Красноусольск за покупками, по лечебным вопросам, по учебе. 

Рассматривая село как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения и представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими населенными пунктами достаточно широкий – производственно экономические связи, обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Развитие села будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов населенных мест по линии миграции населения на постоянное место жительства и ежедневных трудовых поездок жителей, близлежащих к селу населенных пунктов .

Степень развития и характер проявления взаимоотношений различных видов зависит от многих факторов.

Переход к многообразию ведения хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационных связей (цифровое телевиденье, телефон, интернет) будет способствовать решению важнейших социальных проблем, закреплению кадров на селе.
Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, т. е. вовлечены в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда. Учебы. Отдыха, культурно-бытового обслуживания. 

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельских советов сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермерских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты-центры сельских советов.

Транспортная доступность для центра местной системы 15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Цель создания местных систем приближение учреждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслуживания и людей.

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными системами, формирующимися из местных систем в зоне влиянию более крупных населенных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до центра подрайонной системы – 30мин. В подрайонных системах кроме учреждений повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического облуживания.

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в границах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра Давлеканово.

В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Поселения развивается как важный сельскохозяйственный узел Гафурийского района, с развитием функций административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

При определении прогнозной численности населения поселений Гафурийского сельсовета на расчётные периоды учитывалась специфика их развития как сельскохозяйственных поселений и реальная динамика демографических процессов в стране и республике. 

При устойчивой социально-экономической ситуации, при наличии экономически и социально привлекательных условий для жизни, в ближайшей перспективе можно будет рассчитывать на существенный рост миграционного притока. 
3.3. Градообразующие кадры
Градообразующая часть населения состоит из работающих в базовых отраслях производства.

В настоящее время, на период разработки генерального плана градообразующие предприятия на территории поселений Белозерского сельсовета представлены предприятиями сельскохозяйственного производства,  находящихся в деревне Дмитриевка и в деревне Русский Саскуль :

- молочно-товарные фермы . 
В селе Белое Озеро находится Элеватор.

Согласно программы развития сельских поселений Белозерского сельсовета градообразующими предприятиями будут являться предприятия по сельскохозяйственному производству, производству пищевых продуктов, воды. 

Сельское хозяйство.
Основные направления сельского хозяйства в поселениях Белозерского сельсовета – растениеводство и животноводство. Сельское хозяйство района специализируется на возделывании зерновых и кормовых культур - озимой ржи, пшеницы, ячменя, овса, силосных культур; откорме крупного рогатого скота и свиней; производстве молока.
Торгово-закупочные предприятия представлены магазинами товаров повседневного спроса .
Коммунальное хозяйство.
С ростом объемов жилого и общественного фонда, с повышением уровня инженерной обеспеченности строений и территорий, предприятия по обслуживанию инженерной инфраструктуры населенного пункта будут развиваться. 

Сфера обслуживания.
В настоящее время сфера облуживания поселений Белозерского сельсовета представлена работниками школ, детского сада, администрацией сельских поселений, амбулаториями. Проектом предлагается обеспечить уровень обслуживания населения, емкость запроектированных объектов культурно-бытового обслуживания установить в со​ответствии с нормативными показателями. 
3.4. Численность населения.
3.4.1. Расчет численности населения исходя из демографической емкости территории.
Предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенного пункта при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды:
Численность населения села Белое Озеро на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 1758 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в западной части села Белое Озеро, на отведённой по акту выбора территории , запроектирован 261 участок  по 1500 кв.м. (0,15 га).
Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учётом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит  625 человек.

Общее количество населения села к 2032 году составит: 1758+625=2383 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на ранее отведённых участках) составит 2383:397,30 га=5,99чел./га. 
Численность населения села Антоновка на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 723 человек. 
На расчетный срок строительства (2032 г.) в западной части села Антоновка, на отведённой по акту выбора территории , запроектировано 58 участка по 3000 кв.м. (0,30 га.). Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 144 чел. 
Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 723+144=867 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 867:231,69га=3,74 чел./га. 
Численность населения деревни Белозеровка на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 52 человека.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в южной и восточной части села Белозеровка, на отведённой по акту выбора территории (ранее – земли сельхозиспользования), запроектировано  94 участка по 1500 кв.м. (0,15 га.). 

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 235чел.
Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 52+235=287чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 287:39,16 га=7,32 чел./га. 
Численность населения деревни Войновка на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 156 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в западной и северной части деревни Войновка, на отведённой по акту выбора территории  запроектировано  50 участков по 3500 кв.м. (0,35 га.). 

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 123чел.
Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 156+123=279чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 279:68,36 га=4,08чел./га. 

Численность населения деревни Дарьино на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 348 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в западной части деревни Дарьино, на отведённой по акту выбора территории  запроектировано 35 участков по 4000 кв.м. (0,40 га.). 

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 117чел.
Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 348+87=465чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 465:94,32 га=4,93 чел./га. 
Численность населения деревни Дмитриевка на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 157 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в центральной и северной части деревни Дмитриевка, на отведённой по акту выбора территории  запроектирован 61 участок по 3000 кв.м. (0,30 га.). 

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 164чел.
Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 157+164=321чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 321:140,40 га=2,28 чел./га. 
Численность населения села Ивановка на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 76 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в восточной и западной части села Ивановка, на отведённой по акту выбора территории  запроектирован 61 участок по 4000 кв.м. (0,40 га.). 

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 166чел.
Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 76+166=242чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 242:121,79 га=1,98 чел./га. 
Численность населения деревни Луговая на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 154 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в южной части деревни Луговая, на отведённой по акту выбора территории  запроектировано 60 участков по 1500 кв.м. (0,15 га.). 

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 149чел.
Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 154+149=303чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 303:99,45 га=3,04 чел./га. 

Численность населения деревни Русский Саскуль на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 476 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в восточной и западной части деревни Русский Саскуль, на отведённой по акту выбора территории  запроектировано 58 участков по 2300 кв.м. (0,23 га.). 

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 142чел.
Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 476+142=618чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 618:114,29 га=5,40 чел./га. 

Численность населения деревни Софьино на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 35 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в северной и южной части деревни Софьино, на отведённой по акту выбора территории  запроектировано 192 участков по 1500 кв.м. (0,15 га.). 

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 367чел.
Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 35+367=402чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 402:121,88га=3,30 чел./га. 

Численность населения деревни Татарский Саскуль на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 232 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в северной и южной части деревни Татарский Саскуль, на отведённой по акту выбора территории  запроектировано 36 участков по 4000 кв.м. (0,40 га.). 

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 88чел.
Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 232+88=320чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 320:120,00 га=2,66 чел./га. 

Численность населения деревни Уваровка на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 30 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в северной части деревни Уваровка, на отведённой по акту выбора территории (ранее – земли сельхозиспользования )  запроектировано 32 участка по 4000 кв.м. (0,40 га.). 

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 80чел.
Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 30+80=110чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 110:31,78 га=3,46чел./га. 
4. Технико-зкономические показатели: 

Село Белое Озеро
 табл. № 28
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ
	СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ
	РАСЧЕТНЫЙ

СРОК

	1
	Баланс использования территории
	
	
	

	1.1
	Территория в границах населенного пункта
	ГА
	357,6
	397,30

	
	Жилая застройка (индивидуально-усадебная)
	ГА
	84,5698
	124,1398

	
	Общественно-деловая застройка
	ГА
	3,29
	10,14

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	ГА
	-
	-

	
	Дороги, проезды
	КМ./КВ.М
	16,3/97800
	27,59/166000

	1.2
	Прочие территории
	ГА
	259,86
	246,42

	1.3
	Резервные территории населенного пункта
	ГА
	-
	-

	2
	Численность населения
	ЧЕЛ.
	1758
	2383

	3
	Жилищный фонд
	КВ.М
	25717,52
	40092,52

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	КВ.М/ЧЕЛ.
	14,63
	16,82


Село Антоновка

 табл. № 29
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ
	СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ
	РАСЧЕТНЫЙ

СРОК

	1
	Баланс использования территории
	
	
	

	1.1
	Территория в границах населенного пункта
	ГА
	184,4
	231,69

	
	Жилая застройка (индивидуально-усадебная)
	ГА
	80,7184
	98,435

	
	Общественно-деловая застройка
	ГА
	2,41
	6,53

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	ГА
	-
	-

	
	Дороги, проезды
	КМ./КВ.М
	24/156000
	25,7/166320

	1.2
	Прочие территории
	ГА
	-
	110,10

	1.3
	Резервные территории населенного пункта
	ГА
	-
	-

	2
	Численность населения
	ЧЕЛ.
	723
	867

	3
	Жилищный фонд
	КВ.М
	11325,54
	14637,54

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	КВ.М/ЧЕЛ.
	15,66
	16,88


Деревня  Белозеровка
 табл. № 30
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ
	СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ
	РАСЧЕТНЫЙ

СРОК

	1
	Баланс использования территории
	
	
	

	1.1
	Территория в границах населенного пункта
	ГА
	18,70
	39,16

	
	Жилая застройка (индивидуально-усадебная)
	ГА
	8,32
	22,72

	
	Общественно-деловая застройка
	ГА
	-
	0,15

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	ГА
	-
	3,64

	
	Дороги, проезды
	КМ./КВ.М
	1,5/9000
	4,11/24672

	1.2
	Прочие территории
	ГА
	-
	10,19

	1.3
	Резервные территории населенного пункта
	ГА
	-
	-

	2
	Численность населения
	ЧЕЛ.
	52
	287

	3
	Жилищный фонд
	КВ.М
	876,60
	6281,60

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	КВ.М/ЧЕЛ.
	20,00
	21,88


Деревня  Войновка

 табл. № 31
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ
	СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ
	РАСЧЕТНЫЙ

СРОК

	1
	Баланс использования территории
	
	
	

	1.1
	Территория в границах населенного пункта
	ГА
	50,18
	68,36

	
	Жилая застройка (индивидуально-усадебная)
	ГА
	22,68
	40,67

	
	Общественно-деловая застройка
	ГА
	-
	1,06

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	ГА
	-
	0,71

	
	Дороги, проезды
	КМ./КВ.М
	4,0/24000
	6,0/36978

	1.2
	Прочие территории
	ГА
	-
	22,32

	1.3
	Резервные территории населенного пункта
	ГА
	-
	-

	2
	Численность населения
	ЧЕЛ.
	156
	279

	3
	Жилищный фонд
	КВ.М
	2280,00
	5109,00

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	КВ.М/ЧЕЛ.
	14,60
	18,31


Деревня  Дарьино

 табл. № 32
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ
	СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ
	РАСЧЕТНЫЙ

СРОК

	1
	Баланс использования территории
	
	
	

	1.1
	Территория в границах населенного пункта
	ГА
	57,09
	94,32

	
	Жилая застройка (индивидуально-усадебная)
	ГА
	44,66
	58,88

	
	Общественно-деловая застройка
	ГА
	0,22
	2,03

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	ГА
	-
	6,19

	
	Дороги, проезды
	КМ./КВ.М
	3,0/18000
	4,79/28746

	1.2
	Прочие территории
	ГА
	10,41
	24,35

	1.3
	Резервные территории населенного пункта
	ГА
	-
	-

	2
	Численность населения
	ЧЕЛ.
	348
	465

	3
	Жилищный фонд
	КВ.М
	5460,60
	7461,60

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	КВ.М/ЧЕЛ.
	15,69
	16,04


Деревня  Дмитриевка

 табл. № 33
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ
	СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ
	РАСЧЕТНЫЙ

СРОК

	1
	Баланс использования территории
	
	
	

	1.1
	Территория в границах населенного пункта
	ГА
	120,90
	140,40

	
	Жилая застройка (индивидуально-усадебная)
	ГА
	27,25
	45,85

	
	Общественно-деловая застройка
	ГА
	-
	0,30

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	ГА
	-
	4,42

	
	Дороги, проезды
	КМ./КВ.М
	5,0/30000
	6,73/40404

	1.2
	Прочие территории
	ГА
	90,65
	85,79

	1.3
	Резервные территории населенного пункта
	ГА
	-
	-

	2
	Численность населения
	ЧЕЛ.
	157
	321

	3
	Жилищный фонд
	КВ.М
	2440,00
	6212,00

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	КВ.М/ЧЕЛ.
	15,25
	19,35


Село Ивановка
 табл. № 34
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ
	СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ
	РАСЧЕТНЫЙ

СРОК

	1
	Баланс использования территории
	
	
	

	1.1
	Территория в границах населенного пункта
	ГА
	98,47
	121,79

	
	Жилая застройка (индивидуально-усадебная)
	ГА
	15,92
	40,75

	
	Общественно-деловая застройка
	ГА
	-
	1,20

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	ГА
	-
	-

	
	Дороги, проезды
	КМ./КВ.М
	7,0/42000
	8,50/51000

	1.2
	Прочие территории
	ГА
	78,35
	74,74

	1.3
	Резервные территории населенного пункта
	ГА
	-
	-

	2
	Численность населения
	ЧЕЛ.
	76
	242

	3
	Жилищный фонд
	КВ.М
	1920,00
	5738,00

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	КВ.М/ЧЕЛ.
	27,00
	23,71


Деревня Луговая
 табл. № 35
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ
	СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ
	РАСЧЕТНЫЙ

СРОК

	1
	Баланс использования территории
	
	
	

	1.1
	Территория в границах населенного пункта
	ГА
	99,45
	99,45

	
	Жилая застройка (индивидуально-усадебная)
	ГА
	19,07
	28,07

	
	Общественно-деловая застройка
	ГА
	0,06
	0,27

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	ГА
	-
	-

	
	Дороги, проезды
	КМ./КВ.М
	3,0/18000
	4,28/25704

	1.2
	Прочие территории
	ГА
	78,52
	68,54

	1.3
	Резервные территории населенного пункта
	ГА
	-
	-

	2
	Численность населения
	ЧЕЛ.
	154
	303

	3
	Жилищный фонд
	КВ.М
	3000
	6427

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	КВ.М/ЧЕЛ.
	19,5
	21,21


Деревня  Русский  Саскуль

 табл. № 36
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ
	СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ
	РАСЧЕТНЫЙ

СРОК

	1
	Баланс использования территории
	
	
	

	1.1
	Территория в границах населенного пункта
	ГА
	85,47
	114,29

	
	Жилая застройка (индивидуально-усадебная)
	ГА
	45,02
	58,94

	
	Общественно-деловая застройка
	ГА
	24,51
	25,59

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	ГА
	-
	-

	
	Дороги, проезды
	КМ./КВ.М
	16,0/96000
	18,7/112182

	1.2
	Прочие территории
	ГА
	6,34
	18,55

	1.3
	Резервные территории населенного пункта
	ГА
	-
	-

	2
	Численность населения
	ЧЕЛ.
	476
	618

	3
	Жилищный фонд
	КВ.М
	5951,00
	9217,00

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	КВ.М/ЧЕЛ.
	12,5
	14,91


Деревня  Софьино

 табл. № 37
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ
	СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ
	РАСЧЕТНЫЙ

СРОК

	1
	Баланс использования территории
	
	
	

	1.1
	Территория в границах населенного пункта
	ГА
	25,06
	121,88

	
	Жилая застройка (индивидуально-усадебная)
	ГА
	21,28
	44,01

	
	Общественно-деловая застройка
	ГА
	-
	3,00

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	ГА
	-
	3,64

	
	Дороги, проезды
	КМ./КВ.М
	3,0/18000
	7,9/47300

	1.2
	Прочие территории
	ГА
	1,98
	66,50

	1.3
	Резервные территории населенного пункта
	ГА
	-
	-

	2
	Численность населения
	ЧЕЛ.
	35
	402

	3
	Жилищный фонд
	КВ.М
	2400
	10841

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	КВ.М/ЧЕЛ.
	20,0
	26,96

	4
	База отдыха
	Га
	-
	15,77


Деревня  Татарский  Саскуль

 табл. № 38
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ
	СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ
	РАСЧЕТНЫЙ

СРОК

	1
	Баланс использования территории
	
	
	

	1.1
	Территория в границах населенного пункта
	ГА
	88,12
	120,00

	
	Жилая застройка (индивидуально-усадебная)
	ГА
	38,55
	53,13

	
	Общественно-деловая застройка
	ГА
	1,34
	2,69

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	ГА
	-
	-

	
	Дороги, проезды
	КМ./КВ.М
	4,0/24000
	5,8/34950

	1.2
	Прочие территории
	ГА
	45,83
	60,69

	1.3
	Резервные территории населенного пункта
	ГА
	-
	-

	2
	Численность населения
	ЧЕЛ.
	232
	320

	3
	Жилищный фонд
	КВ.М
	4103,80
	6127,80

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	КВ.М/ЧЕЛ.
	17,69
	19,15


Деревня  Уваровка

 табл. № 39
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ
	СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ
	РАСЧЕТНЫЙ

СРОК

	1
	Баланс использования территории
	
	
	

	1.1
	Территория в границах населенного пункта
	ГА
	11,67
	31,78

	
	Жилая застройка (индивидуально-усадебная)
	ГА
	5,22
	18,26

	
	Общественно-деловая застройка
	ГА
	-
	0,12

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	ГА
	-
	-

	
	Дороги, проезды
	КМ./КВ.М
	1,5/9000
	3,7/22400

	1.2
	Прочие территории
	ГА
	5,55
	11,16

	1.3
	Резервные территории населенного пункта
	ГА
	-
	-

	2
	Численность населения
	ЧЕЛ.
	30
	110

	3
	Жилищный фонд
	КВ.М
	520
	2360

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	КВ.М/ЧЕЛ.
	17,3
	21,45













































































































































